

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХУЦЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**(МКОУ «Хуцеевская СОШ»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Председатель ПК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шуайбов Ш.Х.  № 1 от 27.08.2019 г. | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Магомедова Р.З.  № 57/5 от 27.08.2019 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе с тканью.**

**ИОТ № - 046-219**

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктор по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   
К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.   
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следу­ющих опасных производственных факторов:   
• уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;   
• травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;   
поражение электрическим током при работе на электрической швей­ной машине.   
1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электри­ческой швейной машине используется диэлектрический коврик.   
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с на­бором необходимых медикаментов и перевязочных средств.   
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос­ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В по­мещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.   
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.   
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пра­вила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.   
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк­ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю­щимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.   
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.   
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.   
2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, спе­циальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.   
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.   
3.3. Шить иголками только с наперстком.   
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направ­лении от себя.   
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми ос­трыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.   
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.   
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежа­ние прокола их иглой.   
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной  машине убедиться в от­сутствии булавок или иголок на линии шва.   
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в   работе швейной машины пре­кратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). Работу продол­жать только после устранения неисправности.   
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бро­сать на пол, а убирать в урну.   
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения   
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему пер­вую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстанов­ления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечеб­ное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети.   
5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.   
5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.   
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал:

Заведующий кабинетом кройки и шитья

Согласовано:

Специалист по охране труда